Utilisation du fichier ex3.ip

Simule la mise en résonance d’un solide attaché à un ressort

Le dispositif d’étude est constitué d’un objet rectangulaire attaché à un ressort fixé à un ensemble bielle-manivelle animé par un moteur
Les dispositifs de contrôle permettent de choisir les valeurs des grandeurs auxquelles ils correspondent. Ceci peut être fait soit en faisant glisser le curseur, soit en entrant dans la fenêtre d’affichage, la valeur choisie à l’aide du clavier (masse de l’objet, vitesse de rotation du moteur, raideur du ressort).
Le compteur peut afficher l’abscisse et la vitesse du solideen fonction du temps.
On peut étudier la résonance  du pendule élastique en faisant varier les paramètres suivants :
*	raideur du ressort,
*	masse du solide,
*	frottements
*	fréquence d’excitation
Il est possible de modifier les frottements de type fluide en sélectionnant dans le menu “ Monde ” la rubrique “ Résistance de l’air ”, puis en sélectionnant le type de résistance de l’air.

Recommandations d’utilisation :
On peut désélectionner l’affichage de la vitesse ou de la position, en cliquant sur le graphe puis en sélectionnant la rubrique “ aspect ” du menu “ fenêtre ”. Il suffit alors de déselectionner dans la fenêtre la grandeur que l’on ne veut pas afficher.
Les graphes ne sont pas dans le mode automatique d’échelle  Pour modifier les échelles des axes, il faut cliquer deux fois sur le graphe choisi (ou choisir la rubrique “ Propriétés ” dans le menu “ Fenêtre ”) et modifier l’ échelle de chaque grandeur à représenter, à l’aide du clavier.
On peut superposer les courbes correspondant à des simulations différentes en choisissant la rubrique “ conserver les valeurs des compteurs ” du menu “ Monde ”.